**贵州大学药学院**

通风系统维护检修记录表

崇义楼 实验室

**通风系统维护检修记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | | | |
| **1** | **通风柜可调玻璃视窗能开至离台面10-15cm，能保护操作人员胸部以上部位** | | | |
| **2** | **能保持通风效果** | | | |
| **3** | **通风系统内没有一次性手套或较轻的塑料袋等杂物** | | | |
| **4** | **通风系统内放置的物品距离调节门内侧15厘米以上** | | | |
| **5** | **通风系统不得是化学试剂存放场所** | | | |
| **6** | **玻璃可视窗材料是钢化玻璃** | | | |
| **7** | **有无其他问题** | | | |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |
| **检修日期** |  |  |  |  |
| **问题**  **描述** |  |  |  |  |
| **检修人** |  |  |  |  |

**注：每月检查1次**