**贵州大学药学院**

应急喷淋装置检查维护记录表

崇义楼 实验室

**应急喷淋装置检查维护记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **检查项目** |
| **1** | **出水顺畅，水质干净** |
| **2** | **水压适当，水流密集喷洒切面直径从0.2米至1.3米** |
| **3** | **阀门启动器便于操作，阀门的打开不需要使用者用手保持打开状态** |
| **4** | **紧急设备的操作处无尖锐边角** |
| **5** | **喷淋器离作业危险点的距离在10米之外** |
| **6** | **喷淋器离强腐蚀性化学品点在3米之外** |
| **7** | **有无其他问题** |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |  |  |  |
| **问题****描述** |  |  |  |  |
| **检查人** |  |  |  |  |

**注：每月检查1次**